**PARTER**

Przycisk 1 (Wiatrołap)

Krótkie kliknięcie = przełączanie światła w wiatrołapie,

Długie przytrzymanie = wyłączenie wszystkich obwodów (parter, piętro i zewnętrzne) + zamknięcie wszystkich rolet w całym domu.

Przycisk 2 (Korytarz)

Krótkie kliknięcie = przełączanie światła w łazience,

Długie przytrzymanie = przełączanie światła w korytarzu.

Przycisk 3 (Gabinet)

Steruje roletą w gabinecie. W przyszłości, na kolejnym etapie, będzie sterował również oświetleniem.

Przycisk 4 (Salon – z wyświetlaczem)

Oświetlenie 1 = wł/wył wszystkie obwody na parterze,

Oświetlenie 2 = wł/wył wszystkie obwody na piętrze,

Oświetlenie 3 = wł/wył wszystkie obwody na zewnątrz,

Rolety 1 = otwórz/zamknij wszystkie rolety na parterze (poza ‘gospodarczymi’),

Rolety 2 = otwórz/zamknij wszystkie rolety na piętrze,

Rolety 3 = otwórz/zamknij wszystkie rolety ‘gospodarcze’ (wiatrołap, garaż, pom. gospodarcze).

Przycisk 5 (Salon)

Klawisz 1 (lewy górny) = przełączanie obwodu O5 w salonie,

Klawisz 2 (prawy górny) = przełączanie obwodu O6 w salonie,

Klawisz 3 (lewy dolny) = sterowanie roletą R3 w salonie,

- długie przytrzymanie = otwórz/zamknij

- krótkie kliknięcie = stop

Klawisz 4 (prawy dolny) = sterowanie roletą R4 w salonie.

Funkcja globalna (kliknięcie 2 dowolnych przycisków jednocześnie – zadziała tylko, jeśli przycisk był nieużywany przez 5 sekund) = zamknięcie wszystkich rolet w salonie i kuchni oraz zapalenie obwodu O5 w salonie

Przycisk 6 (Kuchnia)

Klawisz 1 (lewy górny) = przełączanie obwodu O7 w kuchni,

Klawisz 2 (prawy górny) = przełączanie obwodu O8 w kuchni,

Klawisz 3 (lewy dolny) = sterowanie roletą R5 w kuchni,

Klawisz 4 (prawy dolny) = sterowanie roletami R3 i R4 w salonie.

Funkcja globalna = zamknięcie wszystkich rolet w salonie i kuchni oraz zapalenie obwodu O7 w kuchni

Przycisk 7 (Garaż)

Krótkie kliknięcie = przełączanie światła w garażu,

Długie przytrzymanie = sterowanie bramą garażową.

**PIĘTRO**

Przycisk 21 (Korytarz)

Krótkie kliknięcie = przełączanie światła w łazience.

Przyciski 22, 23 i 24 (Sypialnie)

Sterują 1 światłem i 1 roletą w pomieszczeniu, w którym się znajdują.

Przycisk 25 (Łazienka – z wyświetlaczem)

Oświetlenie 1 = przełączanie światła w łazience,

Oświetlenie 2 = przełączanie światła w podbitce na zewnątrz,

Roleta 1 = sterowanie roletą R24 w łazience,

Roleta 2 = sterowanie roletą R25 w łazience.