eTR M1 - Lazienka na dole - tam potrzebne jest tylko wlacz wylacz krótkim dotykiem obwodu oswietleniowego

eTR M1 - Łazienka na górze - tam potrzebne jest tylko włącz wyłacz krótkim dotykiem obwodu oświetleniowy

eTR M1 – Wiatrołap – krótko = wł/wył światło w wiatrołapie, długo = globalne(all off + all close)

eTR M1 - garaż Tutaj na razie obwod oswietleniowy i brama nie są podpięte pod KNX.

Przyciski 4 klawiszowe prosze skonfigurować (o ile jest możliwość)

eTR M4 4-gang:

1 przycisk zgaszenie zapalenie światla w salonie

2 przycisk zgaszenie zapalenie swiatla w salonie obwod zaznaczony na żółto (o ile istnieje)

3 przycisk podniesienie opuszczenie pierwszej rolety w salonie

4 przycisk podniesienie opuszczenie drugiej rolety w salonie

Funkcja globalna zamkniecie wszystkich rolet w salonie i kuchni z zapaleniem swiatla w salonie

Cala  M4-T 4-gang

1 przycisk zgaszenie zapalenie światla nad blatem kuchennym  
  
2 przycisk zgaszenie zapalenie swiatla nad wyspą  
  
3 przycisk podniesienie opuszczenie 1 rolety w kuchni  
  
4 przycisk podniesienie opuszczenie dwoch rolet w salonie  
  
Funkcja globalna zamkniecie wszystkich rolet w salonie i kuchni z zapaleniem swiatla nad wyspą