# P60DT

# 6,5 "dwudrożny, wiszący głośnik

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Wysokość w mm**: 265

**System głośników**: 2-drożny

**Materiał stożka głośnika niskotonowego**: papier powlekany

**System mocowania**: zawieszenie z podwójnym drutem Gripple system

**Odczepy transformatora 70 V w Watach.**: 60 - 30 - 15 - 7,5 - 3,75

**Moc dynamiczna dla niskiej impedancji** **w watach:** 120

**SPL 1W / 1m w dB:** 91

**Pasmo przenoszenia w Hz**: 65 - 20 tys

**główny materiał kratki**: stal

**Poziomy kąt rozproszenia** **1000 Hz:** 180 °

**Produkt netto waga (kg):** 3,85

**szerokość w mm:** 276

**rozmiar głośnika niskotonowego w calach:** 6.5

**rozmiar głośnika wysokotonowego w calach:** 1

**Odczepy transformatora 100 V.w watach:** 60–30–15–7,5

**impedancja (omy)** 16

**Moc RMS dla niskiej impedancji w** **watach:** 60

**max SPL 1m w dB:** 10

**główny materiał budowlany:** Tworzywo ABS

**Klasa IP:** do użytku wewnątrz

**Kąt dyspersji pionowej 1000Hz:** 180 °