|  |  |
| --- | --- |
| **Układ A** | |
| 1L | 1R |
| 2L | 2R |
| 3L | 3R |

|  |  |
| --- | --- |
| **Układ B** | |
| 1L | 1R |
| 2L | 2R |

1. Sala 00.12 – KP-01 (Klawiatura nr 1) – Układ A

* 1L\_ST (SingleTap – pojedynczy klik) = Wybierz Mediaport-1
* 2L\_ST = Wybierz TEOS
* 3L\_ST = Włącz/wyłącz monitor
* 3L\_DT (DoubleTap – podwójny klik) = Włącz/wyłącz projektor (automatycznie otwiera/zamyka ekran)
* 1R\_ST = WybierzMediaport-2
* 2R\_ST = Wybierz źródło podłączone w Kantynie
* 3R\_ST = Wyłącz całą salę (monitor, projektor, ekran)

1. Sala 00.11 – KP-02 – Układ A

* 1L\_ST = Wybierz mediaport Sali 00.10
* 2L\_ST = Wybierz TEOS
* 3L\_ST = Zmniejsz głośność
* 1R\_ST = Wybierz mediaport Sali 00.11
* 2R\_ST = Wyłącz całą salę
* 3R\_ST = Zwiększ głośność

// Jeśli sale 00.10 i 00.11 są połączone (rozsunięta przegroda) to źródło wyświetlane jest na projektorze. Jeśli nie to w/w przyciski będą dotyczyć monitora.

1. Sala 00.13 – KP-03 – Układ B

* 1L\_ST = Zwiększ głośność
* 2L\_ST = Zmniejsz głośność
* 1R\_ST = Wyłącz wyciszenie Sali (Mute off)
* 2R\_ST = Włącz wyciszenie Sali (Mute on)

// Diody po lewej wskazują na poziom głośności. Diody po prawej wskazują na to czy sala ma wyłączone wyciszenie (Mute off).

1. Sala 00.16 – KP-04 – Układ B (działanie identyczne z KP-03 w Sali 00.13)
2. Sala 00.20 – KP-05 – Układ A

* 1L\_ST = Wybierz mediaport-1
* 2L\_ST = Wybierz TEOS
* 3L\_ST = <wolne>
* 1R\_ST = Wybierz mediaport-2
* 2R\_ST – Wyłącz salę
* 3R\_ST = <wolne>

1. Sala 00.23 – KP-06 – Układ A

* 1L\_ST = Wybierz mediaport dla Floorbox-1
* 2L\_ST = Wybierz zaplecze dla Floorbox-1
* 3L\_ST = Wyłącz Floorbox-1
* 1R\_ST = Wybierz mediaport dla Floorbox-2
* 2R\_ST = Wybierz zaplecze dla Floorbox-2
* 3R\_ST = Wyłącz Floorbox-2

1. Sala 01.15 – KP-07 – Układ A (tak samo jak w KP-05 w 00.20)
2. Sala 02.05 – KP-08 – Układ A

* 1L\_ST = Włącz Projektor
* 2L\_ST = Opuść Ekran
* 3L\_ST = Wybierz Mediaport
* 1R\_ST = Wyłącz Projektor
* 2R\_ST = Podnieś Ekran
* 3R\_ST = Wybierz TEOS

1. Sala 02.22 – KP-09 – Układ specjalny (2 przyciski: 1L i 1R)

* 1L\_ST = Wybierz mediaport-1
* 1R\_ST = Wybierz mediaport-2
* 1L\_H (Hold – przytrzymanie) lub 1R\_H = Wyłącz salę